7
BM0_cts/s || Beam monitor 0 countrate || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[915]/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
BM1_cts/s || Beam monitor 1 countrate || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[916]/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
BM3_cts/s || Beam monitor 3 countrate || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[918]/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
He3_cts/s || Summed He3 detector countrate || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[0:912])/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
He3_cts/s/det || Average He3 detector countrate || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[0:912])/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration/913.0
PG_cts/120 || 120Hz P.G. counts/120 || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[921]/120.0
Motor 2 || Motor 2 || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).motor_pos[1]

#(Not used)
Detectors 1-913 || Detectors 1-913 || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[0:999,0:912],1)
BM1_spectrum || BM1_spectrum || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).HISTOHIGH[0:999,3]
Phasing ratio || Phasing ratio || (-1.0d0+(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).nframes)*(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).ch_srdenom/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[928]
